## SET\_SPIn\_POLARITY

由于电路预先设计之原因，NRF24L01和L3GD20等器件共挂在SPI3上，但时钟极性不同：

NRF24L01负，L3GD20正。跨器件操作需切换极性。